‡kL nvwmbvi D‡`¨vM-N‡i N‡i we`y¨r

**wbe©vnx cÖ‡KŠkjx Gi `ßi**

‡bUIqvK© Acv‡ikb GÛ Kv÷gvi mvwf©m, .............

............................................, XvKv-............

‡dvb t ........................

m~Î bs- ZvwiL t- Bs

# XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb ‡Kvt wjt

# DHAKA POWER DISTRIBUTION CO. LTD.

**(An Enterprise of the Government of the People’s Republic of Bangladesh**)



**MÖvnK †mev dg©**

GbIwmGm t

MÖvn‡Ki bvg t MÖvnK bs t wnmve bs t

MÖvn‡Ki wVKvbv t eB bs t wej MÖyc t

‡gvevBj/‡dvb bs t

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Awf‡hvM †iwR÷v‡ii µt bs I ZvwiLt** | **‡mevi AvB‡Ug bg¦i** | **‡mevi weeiY** | **‡mev wd** | **gšÍe¨** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **me©‡gvU =** |  |  |

MÖvn‡Ki bvg I ¯^v¶i wm.Gm/`vwqZ¡cÖvß Kg©KZvi ¯^vÿi wbe©vnx cÖ‡KŠkjx

GbIwmGm ..........., wWwcwWwm| GbIwmGm ..........., wWwcwWwm|

**wb‡`©kvejx t**

01| ‡mev MÖn‡Yi mgq MÖvnK †mev dg© c~iY Ki‡Z n‡e|

02| ‡mevi Rb¨ wba©vwiZ wd e¨vsK e¨wZZ Ab¨ Kv‡iv Kv‡Q cÖ`vb Kiv hv‡e bv|

03| ‡mevi weeiY I wbav©wiZ wd wb‡¤œ †`Iqv nj:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kgvwk©qvj** | | | | | **Acv‡ikb** | | | |
| **AvB‡Ug bs** | **‡mevi weeiY** | | | **wd**  **(UvKv)** | **AvB‡Ug bs** | **‡mevi weeiY** | | **wd**  **(UvKv)** |
| 01 | e‡Kqvi Kvi‡Y ms‡hvM wew”QbœKiY (DC) PvR© /Ges e‡Kqvi Kvi‡Y wew”Qbœ ms‡hvM cybt ms‡hvM PvR© (RC) | GjwU | K) GK †dR | 600 | 03 | Fuse Kj PvR© | wm‡½j †dR | 500 |
| L) wZb †dR | 1,500 |
| GgwU Ges GBPwU | | 6,000 |
| BGBPwU | | 10,000 |
| 02 | MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a ms‡hvM wew”QbœKiY (DC) PvR© /Ges MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a wew”Qbœ ms‡hvM cybt ms‡hvM PvR© (RC) | GjwU | K) GK †dR | 200 | 04 | UªvÝdigvi fvov | 100 †KwfG | 5,000 |
| L) wZb †dR | 400 | 200 †KwfG | 7,500 |
| GgwU Ges GBPwU | | 1,000 | 250 †KwfG | 8,000 |
| BGBPwU | | 2,000 | 500 †KwfG | 15,000 |
| 15 | wgUvi cwi¶v wd | wm‡½j †dR | | 200 | 05 | Service Cable ‡givgZ PvR© | wm‡½j †dR | 200 |
| w\_ª †dR (‡nvj Kv‡i›U) | | 500 | w\_ª †dR | 500 |
| wmwU Acv‡i‡UW | | 2,000 |
| 16 | wgUvi ¯’vcb wd | 01 n‡Z 07 wK.I. | | 750 | 06 | Fuse mieivn I ¯’vcb/ Fuse R¡jv †givgZ Pv©R | | gvjvgv‡ji g~j¨ Ges cÖwZwU 200 m‡ev©”P 500 I DC/RC wd |
| 08 n‡Z 12 wK.I. | | 2,000 |
| 13 n‡Z 20 wK.I. | | 5,000 |
| 21 n‡Z 49 wK.I. | | 8,000 |
| 50 wK.I. Gi D‡×©  (GKK wgUvi) | | 1,00,000 |
| 50 wK.I. Gi D‡×© (GKvwaK wgUvi) (AvevwmK I gv`vi wgUvi) | | 50,000 |
| 17 | MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a MÖvnK Avw½bvq wgUvi cwi`k©b PvR© | GjwU | K) GK †dR | 150 | 07 | DOFC ¯’vcb PvR© (MÖvnK KZ„©K mieivnK…Z) | | cÖwZwU 500 I DC/RC wd |
| L) wZb †dR | 300 |
| M) GjwUwmwU | 500 | DOFC mieivn I ¯’vcb Pv©R | | gvjvgv‡ji g~j¨ Ges cÖwZwU 500 I DC/RC wd |
| GgwU Ges GBPwU | | 1,000 |
| BGBPwU | | 2,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kgvwk©qvj** | | | | | | | **Acv‡ikb** | | | | | | | |
| **AvB‡Ug bs** | **‡mevi weeiY** | | | | | **wd**  **(UvKv)** | **AvB‡Ug bs** | **‡mevi weeiY** | | | | | | **wd**  **(UvKv)** |
| 18 | bZzb / m¤úªmviY ms‡hv‡Mi m¤¢ve¨Zv hvPvB wd | 7.5 wK.I. ch©šÍ | | | | 500 | 08 | LA ¯’vcb PvR© (MÖvnK KZ„©K mieivnK…Z) | | | | | | cÖwZwU 500 I DC/RC wd |
| 7.5 n‡Z 50 wK.I. | | | | 1,000 | LA mieivn I ¯’vcb Pv©R | | | | | | gvjvgv‡ji g~j¨ Ges cÖwZwU 500 I DC/RC wd |
| 50 wK.I. Gi D‡×© | | | | 2,500 |
| 19 | K) †mvjvi c¨v‡bj cwi`k©b wd (bZzb ms‡hv‡Mi c~‡e©) | 1000 IqvKwcK ch©šÍ | | | | 2,000 | 09 | PG Clamp ¯’vcb PvR© (MÖvnK KZ„©K mieivnK…Z) | | | | | | cÖwZwU 100 |
| 1000 IqvKwc‡Ki D‡×© | | | | 5,000 | PG Clamp mieivn I ¯’vcb Pv©R | | | | | | gvjvgv‡ji g~j¨ Ges cÖwZwU 100 |
| L) †mvjvi c¨v‡bj cwi`k©b wd (MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a) | 1000 IqvKwcK ch©šÍ | | | | 1,000 |
| 1000 IqvKwc‡Ki D‡×© | | | | 2,000 |
| 20 | bZzb ms‡hv‡Mi RvgvbZ wd | GjwU-G, GjwU-we | | | 2 wK.I. ch©šÍ | 400 | 10 | mvwf©m Crimpit jvMv‡bv wd (gvjvgvj e¨wZZ) | K) wm‡½j †dR GjwU | | | | | 100 I DC/RC wd |
| 2 wK.I. Gi E‡a© | 600 |
| GjwU-wm 1, GjwU-wm 2,  GjwU-wW 1, GjwU-wW 2,  GjwU-B, GjwU-wU | | | | 800 | L) w\_ª †dR GjwU | | | | | 500 I DC/RC wd |
| GgwU, GBPwU Ges BGBPwU | | | | 1,000 | M) GBPwU | | | | | 1000 I DC/RC wd |
| 21 | bZzb ms‡hv‡Mi Av‡e`b wd (cªwZwU wgUv‡ii Rb¨) | GjwU | K) GK †dR | | | 100 | 11 | GBPwU MÖvnK mvwf©m K¨vej Uvwg©‡bkb Kiv wd cÖwZwU (gvjvgvj e¨wZZ) | | | | | 2000 I DC/RC wd | |
| L) wZb †dR | | | 300 |
| GgwU Ges GBPwU | | | | 1,000 |
| BGBPwU | | | | 2,000 |
| 22 | A¯’vqx ms‡hv‡Mi Av‡e`b wd | GjwU | K) GK †dR | | | 250 | 12 | GBPwU MÖvnK mvwf©m K¨vej m‡KU Kiv wd  (gvjvgvj e¨wZZ) cÖwZwU | | | | | 2000 I DC/RC wd | |
| L) wZb †dR | | | 500 |
| GgwU | | | | 1,000 | GjwU MÖvnK mvwf©m K¨vej m‡KU Kiv wd  (gvjvgvj e¨wZZ) cÖwZwU | | | | | 1000 I DC/RC wd | |
| 23 | mieivn Pzw³/ U¨vwid cwieZ©b wd | wm‡½j †dR | | | | 150 | 13 | GBPwU MÖvn‡Ki †UvKv R¡vjv †givgZ wd | | | | | 2000 I DC/RC wd | |
| w\_ª †dR | | | | 500 |
| GBPwU | | | | 1,000 |
| 25 | MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a wej cybt wcÖ›U (cÖwZevi) PvR© | wm‡½j ‡iwR÷vi | | | | 20 | 14 | MÖvnK KZ©„K jvB‡bi Dci gvjvgvj †djvi Kvi‡b jvBb Fault Clearance PvR© | | | K) jvB‡b ¶wZ bv n‡j | | 2,000 | |
| Wvej ‡iwR÷vi | | | | 50 | L) jvB‡b ¶wZ n‡j | | 5,000 | |
| 26 | MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a Reading Structure /Payment Structure/ledger printing PvR© | 5 ermi chšÍ© | | | | 500 | 24 | MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a mvU WvDb (cÖwZevi) PvR© | | K) GjwU (wm‡½j †dR/ w\_ª †dR) | | | | 1,000 |
| 10 ermi chšÍ© | | | | 800 | L) GBPwU | | | | 2,000 |
| 10 erm‡ii D‡×© | | | | 1,000 | M) 11 †Kwf wdWvi (m‡ev©”P 4- N›Uv) | | | | 5,000 |
| 28 | MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a wgUvi ¯’vbvšÍi PvR© | wm‡½j †dR | | | | 500 | 27 | MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a e‡Kqv cÖZ¨qb cÎ cÖ`vb wd | | | | | | 50 |
| w\_ª †dR | | | | 1,000 |
| GjwU, wmwU, wgUvi | | | | 2,000 |
| GBPwU wgUvwis BDwbU | | | | 10,000 |
| 29 | wgUvi KvW© cwieZ©b wd (nvwi‡q ev bó n‡j) | | | | | 100 | 30 | MÖvn‡Ki mvwf©m Zvi cwieZ©b PvR© (gvjvgvj e¨ZxZ) | | | | K) wm‡½j †dR | | 1,000 |
| L) w\_ª †dR | | 2,000 |
| 31 | mvavib wgUvi cwieZ©b wd (gvjvgvj e¨ZxZ) | wm‡½j †dR | | | | 300 I DC/RC wd | 32 | MÖvn‡Ki UªvÝdigvi I Avbymvw½K hš¿cvwZ evrmwiK wbqwgZ cix¶v wd (gvjvgvj e¨ZxZ) | | | | | | 5,000 |
| w\_ª †dR | | | | 1000 I DC/RC wd |
| GjwU wmwU Acv‡i‡UW wgUvwis BDwbU cwieZ©b wd (gvjvgvj e¨ZxZ) | ïay wgUvi | | | | 1000 I DC/RC wd | 33 | MÖvn‡Ki UªvÝdigvi mvwf©m PvR© I cix¶v wd (gvjvgvj e¨ZxZ) | | | | | | 12,000 |
| wmwU wgUvi | | | | 1500 I DC/RC wd |
| m¤ú~b© BDwbU | | | | 5000 I DC/RC wd | 34 | Riæix cÖ‡qvR‡b UªvÝdigvi fvov (m‡e©v”P 15 w`b, Z‡e we‡kl we‡ePbvq w`¸b nv‡i 30 w`b) | | | cwienb I ¯’vcbv e¨q (GK Kvjxb) | | | 10,000 |
| 11 †Kwf UªvÝdigvi, Wªc AvDU wdDR KvUAvDU mn | | | 300/w`b |
| 11 †Kwf GBPwU wgUvwis BDwbU cwieZ©b wd (gvjvgvj e¨ZxZ) | ïay wgUvi | | | | 5000 I DC/RC wd |
| wmwU cÖwZwU | | | | 5000 I DC/RC wd |
| wcwU cÖwZwU | | | | 5000 I DC/RC wd | 33 †Kwf UªvÝdigvi, Wªc AvDU wdDR KvUAvDU mn | | | 600/w`b |
| wmwU/wcwU/eywks cÖwZwU | | | | 2500 I DC/RC wd |
| m¤ú~b© BDwbU | | | | 50000 I DC/RC wd |
| 35 | MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a wgUvi cixÿv PvR© | GjwU | | K) GK †dR | | 200 |
| L) wZb †dR | | 400 |
| M) GjwUwmwU | | 600 |
| GgwU Ges GBPwU | | | | 1,000 |
| BGBPwU | | | | 2,000 |